**Инструкция по настройке кассеты 1-Рv2**

1. Подключить к компьютеру специальный USB-адаптер (идёт в комплекте с кассетой)
2. Определить номер его COM-порта (Windows-Диспетчер устройств)
3. Подключить адаптер в разъём «настройка приёма»
4. Запустить программу 1R\_config.exe
5. Указать правильный COM-порт в поле ввода
6. Нажать кнопку «Проверка программатора», убедиться, что ответ +DMOCONNECT:0
7. Задать параметры приёмника. Нажать «Запись настроек приёма»
8. Переключить адаптер в разъём «Настройки передачи»
9. Задать параметры передатчика. Нажать «Запись настроек передачи»

*Примечания:*

1. *Системные требования – Windows 7 и выше*
2. *Настройки программы сохраняются автоматически при нажатии любой из кнопок «Запись»*